Processo di fabbricazione tramite spin-coating della cella solare organica su substrato di alginato di sodio:, la cui struttura è: SA/Au/ZnO/PM6:Y6/MoOx/Ag
1-	Preparazione substrati conduttivi di alginato di sodio (SA/Au) con dimensioni 25 mm x 18 mm 
2-	Deposizione per spin-coating in aria di una dispersione di nanoparticelle di ZnO: spessore ca. 50 nm;
3-	Thermal annealing su hot-plate (in aria) dello strato di ZnO: 65°C per 5 minuti.
4-	Deposizione per spin-coating (in aria) della miscela attiva PM6:Y6 previamente preparata (PM6:Y6, 1:1,2 wt/wt, concentrazione totale 12 mg/ml disciolti in cloroformio, lasciando in agitazione la soluz. a temp. ambiente per 12 h). Spessore dello strato attivo ca 100 nm. Nessun trattamento termico post-deposizione.
5-	Evaporazione termica, in camera da vuoto, degli strati di MoOx (10 nm) e Ag (100 nm) a completamento del dispositivo.
6-	Il substrato finale contiene 6 celle solari con area attiva di 6mm2
